令和８年度国内肥料資源利用拡大対策事業重機応札物品仕様書


	住所又は所在地

	商号及び名称

	代表者名



車両、装備品及び附属品は全て新品であり、下記の規格を満たしております。

1 物品名 ホイールローダ５ｔ級

	項目
	記入欄

	メーカー名
	

	モデル名
	

	グレード
	

	型式
	



2 応札する物品の仕様等

	規格・条件
	右欄の記載
	記載欄

	バケット容量
	１．２㎥（山積み時）※亜鉛メッキ加工してあること
	○又は×
	

	走行速度
	３０ｋｍ／ｈ以上（前進）※速度段数は４段を要すること
	○又は×
	

	最大けん引力
	３５ｋＮ以上
	○又は×
	

	全　　　長
	５,７００ｍｍ以下（バケット装着走行姿勢時）
	○又は×
	

	全　　　幅
	２,０００ｍｍ以下（車体単体）
	○又は×
	

	バケット幅
	２,２００ｍｍ以下
	○又は×
	

	全　　　高
	３,０００ｍｍ以下（キャブ上面まで）
	○又は×
	

	運転質量
	５,２００㎏以上～５,８００㎏未満
	○又は×
	

	乗車定員
	１名
	○又は×
	

	機　　　関
	形　式
水冷、ディーゼル機関、４サイクル、直列４気筒、直接噴射式、過給機付き　定格出力	３９ｋｗ以上
	○又は×
	

	動力伝達装置
	前後進、速度段の切換え操作が円滑にできる構造とする
	○又は×
	

	タ　イ　ヤ
	標準タイヤ　※ホイールは亜鉛メッキ加工を要する
	○又は×
	

	かじ取装置
	車体屈折式
	○又は×
	

	運　転　室
	全鋼製密閉形
	○又は×
	

	計　器　類
	（１）速度計又は機関回転計　　　　　　一式
（２）燃料計		　　　　　　　一式
（３）アワメータ		　　　　　　　一式
（４）機関油温計又は機関油圧警告灯　　一式
（５）水温計　　　　　　　　　　　　　一式
（６）充電警告灯　　　　　　　　　　　一式
（７）その他標準計器類　　　　　　　　一式
	○又は×
	

	照明装置類
	（１）前方作業灯			２灯以上
（２）後方作業灯			２灯
（３）その他標準照明装置類
	○又は×
	

	









その他装備品・附属品
	バックブザー　　一式
	○又は×
	

	
	カーエアコン　　一式
	○又は×
	

	
	ラジオ　　　　　一式
	○又は×
	

	
	ウインドウオッシャー（電動式）一式
	○又は×
	

	
	けん引装置　　　一式
	○又は×
	

	
	座席ベルト（運転席用）　　一式
	○又は×
	

	
	エンジンフードスクリーン　一式
	○又は×
	

	
	標準付属工具類　　　　　　一式
	○又は×
	

	
	取扱説明書　　　一式
	○又は×
	

	
	その他標準付属品　一式
	○又は×
	

	
	名入れ
・テルス株式会社の会社マーク及び社名を車両両側の適当な位置に表示する。
・補助金名【国内肥料資源活用総合支援事業】を車両の適当な位置に表示する。
・その他詳細については発注者と受注者で協議する。
	○又は×
	



